SCRIPT DO RT-1

enable

Configure terminal

hostname RT-01

enable password Pedro\*Enable

enable secret Pedro\*Enable

ip domain-name 1rede.local

interface gigabitEthernet 0/0

ip address 192.168.0.1 255.255.255.0

no shutdown

interface gigabitEthernet 0/1

ip address 172.16.0.1 255.255.0.0

no shutdown

service password-encryption

user local PedroSW1 (SW-01)/ PedroSW2 (SW-02) secret Pedro\*Vty privilege 15

line console 0

password Pedro\*Console

login local

crypto key generate rsa general-key modulus 1024

line vty 0 15

password Pedro\*Vty

transport input ssh

login

end

wr