SCRIPT DO SW-1

enable

configure terminal

hostname SW-01

enable password Pedro\*Enable

enable secret Pedro\*Enable

ip domain-name 1rede.local

Username PedroSW1 secret Pedro\*Vty privilege 15

interface vlan 1

ip address 192.168.255.254 255.255.255.0

no shutdown

service password-encryption

line console 0

password Pedro\*Console

login

crypto key generate rsa general-key modulus 1024

line vty 0 15

password Pedro\*Vty

login

transport input ssh

end

wr