SCRIPT DO SW-2

enable

Configure terminal

hostname SW-02

enable password Pedro\*Enable

enable secret Pedro\*Enable

ip domain-name 1rede.local

User local PedroSW2 secret Pedro\*Vty privilege 15

interface vlan 1

ip address 172.16.255.254 255.255.0.0

no shutdown

service password-encryption

line console 0

password Pedro\*Console

login

crypto key generate rsa general-key modulus 1024

line vty 0 15

password Pedro\*Vty

login

transport input ssh

end

wr